
# Planerstellung Baden-Württemberg


1. Projekt öffnen




1. Layer ordnen:
   1. Punkte
   2. Linie
   3. Flurstücke
   4. Mietergärten
   5. Gebäude
   6. Fläche
2. Styles laden
3. Dissolve
4. Reiter Planerstellung



1. Layout -> Layout Manager
2. Statt Empty Layout -> Specific
3. Link: V:\\_Projekte\22037\_Bundesanstalt\_Bundesimmobilien\_Sued\_Aussenanlagen\01\_Vorgaben\Layout\_Qgis/220607\_Layout.qpt



1. Gebiet suchen





1. Maßstab und Name anpassen
2. Neuen Maßstab (Grafik) einfügen




1. Legende anlegen und bearbeiten



1. Gegebenenfalls Gebäudenamen verbessern
2. Open Attribute Table -> Häuser auswählen -> Show selected features
3. Bearbeiten anschalten -> lagebeztxt Straßennamen ändern





1. Fertiger Plan als Pdf unter Plots mit clusternr. und Name speichern